**Джиттер вызванный несколькими переключениям абонента с одной базовой станции на другую (handover)**

